|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Container Type** | **Interior Design** | | **Door Opening** | **Max Gross Weight** | **Tare Weight** | | **Payload** | **Cubic Capacity** |
| 20’ dry freight container  20’ x 8’ x 8’6” | L: 19’ 4”  W: 7’ 8”  H: 7’ 10” | | W: 7’ 8”  H: 7’ 5” | 42,739 lbs | 4,739 lbs | | 38,000 lbs | 1,179 ft3 |
| 20’ open top container  20’ x 8’ x 8’ 6” | L: 19’ 4” W: 7’ 7” H: 7’ 9” | | W: 7’ 7”  H: 7’ 8” | 42,799 lbs | 4,799 lbs | | 38,000 lbs | 1,143 ft3 |
| 20’ flat rack container  20’ x 8’ x 8’ 6” | L: 19’ 5” W: 7’ 10”  H: 7’ 4” | | N / A | 43,643 lbs | 5,643 lbs | | 38,000 lbs | N / A |
| 20’ reefer container  20’ x 8’ x 8’ 6” insulated | L: 17’ 10”  W: 7’ 6” H: 7’ 5” | | W: 7’ 6”  H: 7’ 5” | 44,062 lbs | 6,062 lbs | | 38,000 lbs | 957 ft3 |
| 40’ dry freight container  40’ x 8’ x 8’6” | L: 39’ 6” W: 7’ 9” H: 7’ 10” | | W: 7’ 8”  H: 7’ 5” | 52,156 lbs | 8,156 lbs | | 44,000 lbs | 2,390 ft3 |
| 40’ high cube dry container  40’ x 8’ x 9’6” | L: 39’ 6” W: 7’ 9” H: 8’ 9” | | W: 7’ 8”  H: 8’ 6” | 50,393 lbs | 8,465 lbs | | 44,000 lbs | 2,714 ft3 |
| 40’ open top container  40’ x 8’ x 8’6” | L: 39’ 6” W: 7’ 9” H: 7’ 7” | | W: 7’ 8” H: 7’ 5” | 53,480 lbs | 9,480 lbs | | 44,000 lbs | 2,286 ft3 |
| 40’ flat rack container  40’ x 8’ x 8’6” | L: 39’ 6” W: 7’ 10” H: 6’ 5” | | N / A | 54,042 lbs | 10,042 lbs | | 44,000 lbs | N / A |
| 40’ reefer container  40’ x 8’ x 8’6”  insulated | L: 37’ 11” W: 7’ 6” H: 7’ 2” | | W: 7’ 6” H: 7’ 1” | 52,597 lbs | 8,597 lbs | | 44,000 lbs | 2,000 ft3 |
| 45’ dry freight container  45’ x 8’ x 9’6” | L: 44’ 3” W: 7’ 10” H: 8’ 9” | | W: 7’ 8” H: 8’ 6” | 52,579 lbs | 8,597 lbs | | 44,000 lbs | 3,071 ft3 |
| **Metric Conversion Chart** | | | | | | | | |
| **From** | | **Into** | | | | **Multiply By** | | |
| ft2 | | m2 | | | | 0.0929 | | |
| ft3 | | m3 | | | | 0.02832 | | |
| lbs | | kg | | | | .04536 | | |
| inch | | cm | | | | 2.540 | | |
| inch | | mm | | | | 25.40 | | |
| gallons | | liter | | | | 3.785 | | |
| **From** | | **Into** | | | | **Divide By** | | |
| LxWxH | | ft3 | | | | 1728 | | |

